***Załącznik nr 1D***

**FORMULARZ CENOWY – Część nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **SPRZĘT** **CHARAKTER PRACY**  | **OPONY** | **ILOŚĆ****SZT.** | **PRODUCENT OPONY/MODEL oraz klasa energetyczna i przyczepności** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO za 1 szt.** | **Cena netto za całą ilość sztuk \*** | **Cena brutto za całą ilość sztuk \*** |
| **ROZMIAR** | **UWAGI / OPIS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Volvo HDS, Volvo wywrotka, Renault Premium, Mercedes Actros | 315/80 R22,5 | Opony napędowe w wykonaniu szosowo-terenowym. Opony do stosowania na krótkich przejazdach, po wszystkich rodzajach nawierzchni, włącznie z dojazdami na place budowy, gdzie wymagana jest dobra trakcja i zachodzi ryzyko częstych uszkodzeń opon. indeks nośności 154/150, indeks prędkości K  | **48** |  |  |  |  |
| 2 | Mercedes Actros  | 385/65 R22,5 | Opony na oś kierowaną w wykonaniu szosowo-terenowym. Opony do stosowania na krótkich przejazdach, po wszystkich rodzajach nawierzchni, włącznie z dojazdami na place budowy, gdzie wymagana jest dobra trakcja i zachodzi ryzyko częstych uszkodzeń; indeks nośności 158/160, indeks prędkości J | **8** |  |  |  |  |
| 3 | Koparko-ładowarka | Przód 340/80 R18 | Wysoka odporność na przebicia; indeks nośności 143, indeks prędkości A8 | **2** |  |  |  |  |
| Tył 440/80 R28 | **2** |  |  |  |  |
| 4 | wózek widłowy Nissan | Przód 6,50-10/5.00 | Opony pełne, gładkie na średnicy wew., | **8** |  |  |  |  |
|  5,00-8/3.00 | **8** |  |  |  |  |
| 5 | wózek widłowy Nissan | przód 7,00-12 | Opony pełne, gładkie na średnicy wew., | **8** |  |  |  |  |
| tył 6,00-9 | **6** |  |  |  |  |
| 6 | Renault Kangoo | 175/65/R14 | Letnie, indeks nośności 86, indeks prędkości T | **4** |  |  |  |  |
| 7 | Renault Megane | 195/65/R15 | Zimowe, indeks nośności 91, indeks prędkości T | **4** |  |  |  |  |
| 8 | Lancia Thesis | 235/40 R18 | Letnie, indeks nośności 95, indeks prędkości Y | **4** |  |  |  |  |
| Zimowe, indeks nośności 95, indeks prędkości V | **4** |  |  |  |  |
| 9 | Opel Corsa | 165/70 R14 | Letnie, indeks nośności 81, indeks prędkości T | **8** |  |  |  |  |
| Zimowe, indeks nośności 81, indeks prędkości T | **4** |  |  |  |  |
| 10 | Opel Combo | 195/60 R16 C | Letnie, indeks nośności 99, indeks prędkości H | **4** |  |  |  |  |
|  | RAZEM | **122** |  |  | **\*\*** | **\*\*** |

**\*** - Wypełnia Wykonawca

**\*\*** - Wypełnia Wykonawca **(należy przenieść do formularza ofertowego - załącznika nr 1)**

.................... dnia...........................2018r. ………………………………………………………

 podpis Wykonawcy